Content

[2 Classes 1](#_Toc47023529)

[2.1 LtpAugmentConfiguration 1](#_Toc47023530)

[2.2 LtpAugmentSpec 2](#_Toc47023531)

[2.3 LtpAugment\_Pac 2](#_Toc47023532)

[3 Data Types 3](#_Toc47023533)

[4 Enumeration Types 3](#_Toc47023534)

[5 Primitive Types 3](#_Toc47023535)

# Classes

## LtpAugmentConfiguration

Applied stereotypes:

* OpenInterfaceModelClass
* objectCreationNotification: NO
* objectDeletionNotification: NO
* OpenModelClass
* support: MANDATORY

Attributes for LtpAugmentConfiguration

Table 1: Attributes for LtpAugmentConfiguration

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attribute Name** | **Type** | **Multiplicity** | **Access** | **Stereotypes** | **Description** |
| \_equipment | Equipment  ./. | 1..\* | R | OpenModelAttribute  • partOfObjectKey: 0  • isInvariant: true  • valueRange: no range constraint  • unit: no unit defined  • support: MANDATORY  OpenInterfaceModelAttribute  • AVC: NO  • bitLength: NA | Equipment, which determines the characteristics of this interface (LTP). |
| \_connector | Connector  ./. | 0..1 | R | OpenModelAttribute  • partOfObjectKey: 0  • isInvariant: true  • valueRange: no range constraint  • unit: no unit defined  • support: MANDATORY  OpenInterfaceModelAttribute  • AVC: NO  • bitLength: NA | Connector, where this interface (LTP) can be physically connected. |

## LtpAugmentSpec

Applied stereotypes:

* OpenInterfaceModelClass
* objectCreationNotification: YES
* objectDeletionNotification: YES
* OpenModelClass
* support: MANDATORY

Attributes for LtpAugmentSpec

Table 1: Attributes for LtpAugmentSpec

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attribute Name** | **Type** | **Multiplicity** | **Access** | **Stereotypes** | **Description** |
| \_ltpAugment\_Pac | LtpAugment\_Pac  ./. | 1 | RW | OpenModelAttribute  • partOfObjectKey: 0  • isInvariant: true  • valueRange: no range constraint  • unit: no unit defined  • support: MANDATORY  OpenInterfaceModelAttribute  • AVC: NO  • bitLength: NA | See referenced class |

## LtpAugment\_Pac

Applied stereotypes:

* OpenInterfaceModelClass
* objectCreationNotification: NO
* objectDeletionNotification: NO
* OpenModelClass
* support: MANDATORY

Attributes for LtpAugment\_Pac

Table 1: Attributes for LtpAugment\_Pac

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attribute Name** | **Type** | **Multiplicity** | **Access** | **Stereotypes** | **Description** |
| \_ltpAugmentConfiguration | LtpAugmentConfiguration  ./. | 1 | RW | OpenModelAttribute  • partOfObjectKey: 0  • isInvariant: true  • valueRange: no range constraint  • unit: no unit defined  • support: MANDATORY  OpenInterfaceModelAttribute  • AVC: NO  • bitLength: NA | See referenced class |

# Data Types

# Enumeration Types

# Primitive Types